**2.项目概况与采购范围**

2.1 项目概况

G347云梦联合桥至护子潭大桥段改扩建工程，起于云梦联合桥以东约 200 米，G347 老路云梦与孝南交界处，与 G347 孝南段对接，后沿老路穿下辛店镇区，继而利用老路加宽扩建经老江村、熊家门至邓家门，在护子潭桥与G347 应城段对接,采用一级公路标准建设，起讫桩号为K0+000-k10+529，全长10.529公里。设计速度80km/h，双向四车道，路基宽度:一般路段为25.5m，集镇路段为36m。施工范围包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、平面交叉、绿化工程、交通安全防护设施及照明工程等

S211云梦应城界点永兴至道桥段改建工程K0+000～K6+446.83段总体施工工程，本项目起讫里程为K0+000～K6+446.83，路线全长6.447km，湖北长江路桥有限公司中标本项目施工总承包。湖北长江路桥有限公司承接全段面总体施工，路线全长6.447km，主要工程内容包括范围内路基、路面、挡土墙、护坡、交安及绿化工程施工。

2.2 采购范围

本次采购共划分2个合同包，第1合同包为G347云梦联合桥至护子潭大桥段改扩建工程一期路基工程安全及保通物资采购，第2合同包为S211云梦应城界点永兴至道桥段改建工程安全及保通物资采购，具体采购范围详见附件1。

2.3 供货起始时间： 2025年6月，具体以采购人通知为准。

2.4 供货地点： 湖北省孝感市云梦县湖北长江路桥有限公司云梦分公司 。

2.5 质量标准：符合国家及行业标准。

附件1

第1包材料需求明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 消防柜套装 | 含铁锹4把、破拆斧2把、消防桶4个、灭火器2个 | 套 | 3 |
| 2 | 消防锹 | L1000 2kg | 把 | 60 |
| 3 | 消防桶 | L260\*W160\*H210 | 个 | 60 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | L130\*H480 4KG | 个 | 300 |
| 5 | 灭火器箱 | L330\*W180\*H510 4KG | 个 | 150 |
| 6 | 手推式泡沫灭火器 | 36KG | 个 | 50 |
| 7 | 消防沙箱 | L2000\*W1000\*H1170，2mm镀锌板喷漆 | 个 | 1 |
| 8 | 编织袋 | L120\*W80，抗旱防汛专用 | 个 | 3000 |
| 9 | 医疗箱 | 12寸，铝合金材质 | 个 | 6 |
| 10 | 担架 | 称重120KG,200\*53CM 加厚镀锌钢管，PVC面料 | 副 | 3 |
| 11 | 救援绳 | 钢丝芯 | 米 | 150 |
| 12 | 草垫 | 雪天防滑 | 平方米 | 5000 |
| 13 | 融雪剂 | 50斤装 | 袋 | 1500 |
| 14 | 防滑链 |  | 幅 | 25 |
| 15 | 劳保鞋 | 均码 | 双 | 50 |
| 16 | 冬季军大衣 | 均码，防风面料，加厚棉里内胆 | 件 | 120 |
| 17 | 反光雨衣 | 材质:150D牛津布；防水涂层:PVC；反光条:高亮；内衬材质:网布 | 套 | 300 |
| 18 | 雨靴 | 产品面料:注塑；鞋底面料:牛筋底；内里面料:内衬布；靴身:PVC材质化纤易干内里 | 双 | 160 |
| 19 | 绝缘手套 | 电焊工专用，橡胶涂层、防滑耐磨 | 双 | 120 |
| 20 | 保温鞋 |  | 双 | 300 |
| 21 | 棉手套 | 加密棉纱线、通用劳保手套、防隔等级:1级、磨等级:3级 | 双 | 1200 |
| 22 | 凉棚 | 3m\*3m帐篷 | 个 | 15 |
| 23 | 安全帽（黄色） | 前面印有湖北交投；后面印有建设集团、编号；适用人群:作业人员 | 个 | 600 |
| 24 | 安全帽(白.红) | 前面印有湖北交投；后面印有建设集团、编号；适用人群:作业人员 | 个 | 600 |
| 25 | 反光背心 | 材质:120g精编布；反光条:高亮 | 件 | 600 |
| 26 | 反光马甲（蓝） | 材质:120g精编布；反光条:高亮 | 件 | 300 |
| 27 | 反光马甲(红) | 材质:120g精编布；反光条:高亮 | 件 | 300 |
| 28 | 安全带 | 五点式，2000双 大钩(新国标) | 根 | 30 |
| 29 | 安全袖章 | L400\*W130帆布材质 | 个 | 600 |
| 30 | 对讲机 | 手持式无线对讲机，两只装，工程塑料外壳，含主机、电池天线、座充，通话保密等功能 | 个 | 30 |
| 31 | 护目镜 | 170mm\*85mm，高透光材料，聚碳酸酯材料，具备防刮擦、防冲击、防风沙、防尘、防飞溅功能。 | 个 | 30 |
| 32 | 绝缘服 | 电焊工专用 | 件 | 40 |
| 33 | 手持式扩音器 | 高低音双喇叭，300s录音，无线蓝牙 | 个 | 40 |
| 34 | 焊接用眼防护具 | 防护等级DIN16,灰尘挡流板面 罩PP材质，头箍可调节。 | 副 | 10 |
| 35 | LED灯带 | 100米一卷LED三色灯带 | 米 | 600 |
| 36 | 黄色频闪灯 | 24v配LED灯光源保修一年 L460\*W130\*H420 LED灯珠Φ400mm：150 颗（黄闪)70颗(慢字）可视距离>1200米 控制器光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁 工作时间太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电200H | 个 | 180 |
| 37 | 警示爆闪灯 | 警示爆闪灯：L470\*W170\*H90 材质ABS，6V/4.5A免维护锂电池，9V/5w多晶硅太阳能板，单灯板20颗高亮红/蓝灯珠，带光控模式，可设置白天是否亮灯 带支架1.8\*2M：H2500，可按实际情况定制 Φ76镀锌管制作焊接 | 套 | 120 |
| 38 | 夜间施工肩灯 | LED充电式爆闪灯 | 个 | 180 |
| 39 | 手持式灯具（可充式） | 充电强光款 高亮远射、多档调光、合金铝材外壳、防水防尘 | 个 | 100 |
| 40 | 夜间照明投光灯 | 100W投光灯 | 个 | 50 |
| 41 | 应急照明灯 | 双灯头、高亮度LED灯珠、应 急时间大于90分钟，防护等级IP30 | 个 | 30 |
| 42 | 太阳能小黄灯 | L130\*W75\*H160 发光源：1Opcsled直径5MM\*10PCS，高度为3000-5000MCD 闪光频率：60次/分钟误差频率:5% LED灯珠：超亮LED，可视距离>300 米 供电方式：太阳能电池（单晶硅）0.3w 1.2V/800mAh 工作环境：在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP65 | 个 | 40 |
| 43 | 太阳能回转爆闪灯 | 圆形灯面尺寸Φ570 太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电 200H以上，每组9颗超亮LED,可视距离： >800 米 | 套 | 30 |
| 44 | 移动发电机 | 6.5KW手启动汽油版 | 台 | 5 |
| 45 | 漏电保护器400A |  | 个 | 45 |
| 46 | 漏电保护器630A |  | 个 | 35 |
| 47 | 空气开关63A |  | 个 | 45 |
| 48 | 空气开关100A |  | 个 | 35 |
| 49 | 荷兰网 | 包塑铁丝网 高2米×5厘米间距孔 | 米 | 200 |
| 50 | 配电箱防 护棚 | 1mm厚彩钢瓦雨棚，1.5mm厚 30πm\*30mm镀锌方管整体结构， 喷红色油漆贴白色3M反光膜 | 平方  米 | 20 |
| 51 | 不锈钢岗亭 | L2000\*W3000\*H2400 | 个 | 4 |
| 52 | 指挥棒 | 充电式交通闪光棒：L400，Φ37 高透光性聚碳酸酯、PC，超高亮防雾LED，回订做LED灯珠颜色 电子哨音：>120DB | 个 | 60 |
| 53 | 盘式警戒带 | 100米\*W40/卷，黄白相间、塑料、涤纶条、印刷字样：警戒线 | 卷 | 700 |
| 54 | 锥桶套 | 印湖北交投长江路桥 适用于H900的橡胶锥桶 晶彩格反光膜(含印字) | 个 | 1500 |
| 55 | 交通锥(PVC) | 90CM橡胶路锥 8斤 EVA材质、晶彩格反光膜（含印字）、橡塑底座 | 个 | 4000 |
| 56 | 围挡式水马（路栏） | W920\*H1800 4.5kg 吹塑工艺 | 个 | 1100 |
| 57 | 交通柱 | H750 D80 EVA材质，晶彩格反光膜（含印字） | 块 | 1100 |
| 58 | 机器指挥人 | 总高：2.1米；重量：45kg;太 阳能板：30W;电池：12V17AH; 底座尺寸：55\*55\*30cm | 个 | 8 |
| 59 | 防撞桶 | Φ900\*H925 9.5kg 滚塑成型、晶彩格反光膜 | 个 | 450 |
| 60 | 滚塑水马 | L1500\*H800(含连接组件L1700) 9.5kg 全新料、无碳粉添加、滚塑成型、IV类反光膜 | 个 | 4500 |
| 61 | 彩钢板围挡 | 钢结构主立柱：60\*60\*1.5mm镀锌方管+0.8mm镀锌板折弯焊接烤漆 中间立柱：80\*80\*1.5mm镀锌方管焊接烤漆 围挡板：0.4mm镀锌彩钢板折 | m | 3000 |
| 62 | 塑料道钉(双面) | L123\*W123\*H23 塑料材质，单面反光，反光片黄白可选 | 套 | 2000 |
| 63 | 减速带 | L250\*W350\*H50 铸铁 | 米 | 200 |
| 64 | 减速带 | L1000\*W350\*H50 橡胶材质、先硫化后成型 | 米 | 200 |
| 65 | 反光贴 | 50米/卷 国际红白相间（4级） | 卷 | 60 |
| 66 | 反光膜 | 1300\*250mm\*2，1300\*80mm\*2印湖北交投长江路桥 | 套 | 2700 |
| 67 | 广角镜 | Φ1000，耐撞击PC软镜面，ABS外壳 | 个 | 15 |
| 68 | 显示屏仿真警车(太阳能) | L1900\*H1470 工作时长:太阳下充电8小时可以工作 72 小时,连续放电 200H以上 可视距离: >1500米 | 套 | 3 |
| 69 | 安全警示镜 | H2200\*W1200 材质为不锈钢钢架，2mm厚76mm 镀锌圆管，含镜子一面。 | 套 | 6 |
| 70 | LED提示屏(全彩) | L320\*W160(单个模组) P2室内LED全彩显示屏 6块配一个电源，1.0m不锈钢全密封箱体，金线铜支架封装灯珠，双重保护管芯，压铸铝箱体 | m2 | 4 |
| 71 | 安全出口指示 | L360\*W150\*H23 输入电压：AC220V；充电时间：<24小时；光源：LED超亮半导体发光管；应急功率：6w；电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池。 | 块 | 25 |
| 72 | 洗车平台 | 宽度4m 底座方管焊接，两边设置护栏 | 米 | 5 |
| 73 | 安全爬梯(加厚) | 2m层高，箱式可拆卸的重型安全梯笼 组合式5mm厚镀锌方管 承重280KN | m | 20 |
| 74 | 横幅 | 丝印标语 | 米 | 500 |
| 75 | 路口减速牌 | 圆牌Φ1200mm Φ76\*3.0mm镀锌圆管+8#槽钢底座+2.0mm铝板+超强级反光膜 | 块 | 60 |
| 76 | 安全警示 标志牌 | L2000\*W600,1mm厚铝板覆户外高清喷绘，1.2mm厚30mm\*30mm镀锌方管 | 块 | 15 |
| 77 | 有电危险 | L2000\*W600,1mm厚铝板覆户外高清喷绘，1.2mm厚30mm\*30mm镀锌方管 | 块 | 50 |
| 78 | 进入施工现场必须戴安全帽 | 牌面(双面)尺寸：W800\*H1200 Φ76\*1.5mm镀锌圆管 +20\*20\*1.0mm镀锌钢管骨架 +0.6mm镀锌板+工程级反光膜UV喷印 | 套 | 15 |
| 79 | 施工重地 闲人免进 | L2000\*W600,1mm厚铝板覆户外高清喷绘，1.2mm厚30mm\*30mm镀锌方管 | 块 | 15 |
| 80 | 临边警示牌 | L600\*W400，框架：30\*30\*1.2mm镀锌管 版面：1mm厚铝板覆户外高精车  贴 | 块 | 80 |
| 81 | 限速牌 | 圆牌Φ1200mm Φ76\*3.0mm镀锌圆管+8#槽钢底座+2.0mm铝板+超强级反光膜 | 块 | 30 |
| 82 | 八牌一图 | 牌面尺寸L2400\*W1200(带顶棚) 立柱：中76\*1.5mm不锈钢圆管 边框及背板：1. 0mm不锈钢边框+40\*40\*1.2mm不锈钢方管骨架 面框：1. Omm不锈钢板+耐力板面板，前开启，液压杆支撑 顶棚：40\*40\*1. 2mm不锈钢方管框架＋阳光板 画面：5mmPVC 板裱高精度户外 | 套 | 6 |
| 83 | 多柱式安全宣传标牌 | 50\*50mm镀锌角钢支架 | 平方米 | 30 |
| 84 | 一字一牌 | W2000\*H2000 1mm厚铝板覆户外高精喷绘，1.2mm厚40mm\*40mm镀锌方管 | 平方米 | 100 |
| 85 | 标识牌(料仓 ) | L1500\*W1000(双柱 )框架：30\*30\*1.2mm镀锌管 版面：1mm厚铝板覆户外高精车贴 | 套 | 35 |
| 86 | 施工牌(导向牌) | 整体尺寸L1800\*H1650，牌面尺寸L1800\*H600 40\*40\*1.5mm镀锌方管+8#槽钢地脚+0.8mm镀锌板+超强级反光膜 | 套 | 25 |
| 87 | 标志提示牌 | 牌面(双面)尺寸W800\*H1200 Φ76\*1.5mm镀锌圆管 +20\*20\*1.0mm镀锌钢管骨架 +0.6mm镀锌板+工程级反光膜UV喷印 | 块 | 90 |
| 88 | 施工牌 | △1300+1200\*400mm Φ76\*1.5mm镀锌圆管+8#槽钢底座 +2.0mm铝板+超强级反光膜 | 套 | 70 |
| 89 | 施工牌(车道数变少) （改道标志） | 画面尺寸1300\*900mm Φ76\*1.5mm镀锌圆管+抱箍固定+2.0mm铝板+超强级反光膜 | 套 | 50 |
| 90 | 安全操作规程 | L400\*W300高清户外车贴 | m2 | 60 |
| 91 | 龙门吊安全警示标 识牌 | L3500\*W1500 1mm厚铝板覆户外高清喷绘，1.2mm厚30mm\*30mm镀锌方管 | 个 | 2 |
| 92 | 照明亮化（夜间照明） | 防护等级不低于IP65,周围照度不低于5Ix,采取防电击措施 | 个 | 60 |
| 93 | 员工实名制通道 | L6000\*W3000含4台闸机(具备人脸识别功能),门禁卡，两间岗亭，安全警示牌，企业标识。 | 套 | 1 |
| 94 | 休息区 | 采用钢制材料加工制作，并刷漆；内部桌椅、饮水设备、垃圾箱等可购置成品 | m2 | 10 |
| 95 | 管线保护标志牌 | 框架：30\*30\*1.2mm镀锌管 版面：2mm厚铝板覆户外高精车贴 | 个 | 30 |
| 96 | 水泥罐喷字 | 磁漆，字面积1m\*1m | 平方米 | 50 |
| 97 | 栏杆机 | 箱体尺寸L340\*W280\*H1000 抬杆速度可调（0.8-2.5S）， 闸杆配置防撞胶条，闸杆类型：直杆、伸缩杆、曲臂杆、栅栏杆可选 | 套 | 3 |
| 98 | 临边防护栏 | H1200，立杆和横杆采用钢管制作，并涂刷防锈漆、黄黑相间的安全色 | 米 | 400 |

第2包材料需求明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 消防锹 | L1000 2kg 圆筒式把手，铁质铲头，木材质铲杆 | 把 | 20 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | L130\*H480 4KG 灭火剂∶磷酸二氢铵75% 硫酸铵15% 使用温度:-20°℃~+55℃ 工作压力:1.2MPa(20℃) 驱动气体：氮气 瓶体材质∶碳钢 | 个 | 30 |
| 3 | 灭火器箱 | L330\*W180\*H510 4KG 产品材质：碳钢 板材厚度:0.6mm 外观材质：防锈高光漆 产品特点：双翻盖，带立脚，密封好 产品功能：放置4公斤干粉灭火器2具 | 个 | 15 |
| 4 | 编织袋 | L120\*W80 抗旱防汛专用 | 个 | 1000 |
| 5 | 医疗箱 | 12寸 | 个 | 2 |
| 6 | 救援绳 | 钢丝芯 | 米 | 150 |
| 7 | 草垫 | 雪天防滑 | 平方米 | 100 |
| 8 | 融雪剂 | 50斤装 | 袋 | 100 |
| 9 | 防滑链 |  | 幅 | 20 |
| 10 | 劳保鞋 | 可定制 橡胶乳胶材质，高帮款式，高压防触电，绝缘、防滑、防水 | 双 | 50 |
| 11 | 冬季军大衣 | 均码 防风面料，加厚棉里内胆 | 件 | 30 |
| 12 | 反光雨衣 | 均码 材质：150D牛津布 防水涂层：PVC 反光条：高亮 内衬材质：网布 | 套 | 30 |
| 13 | 雨靴 | 可定制 产品面料：注塑 鞋底面料∶牛筋底 内里面料:内衬布 靴身：PVC 材质化纤易干内里 | 双 | 50 |
| 14 | 绝缘手套 | 均码 电工专用低压绝缘手套，橡胶 涂层、防滑耐磨 | 双 | 50 |
| 15 | 保温鞋 | 可定制，耐磨耐折皮，高帮护脚，防水鞋舌 | 双 | 80 |
| 16 | 棉手套 | 均码 加密棉纱线、通用劳保手套、防隔等级：1级、耐磨等级：3级 | 双 | 200 |
| 17 | 安全帽（黄色） | 前面印有湖北交投 后面印有建设集团、编号 适用人群：作业人员 | 个 | 100 |
| 18 | 安全帽(白.红) | 前面印有湖北交投 后面印有建设集团、编号 适用人群：作业人员 | 个 | 50 |
| 19 | 反光背心 | 均码 材质：120g 精编布 反光条：高亮 | 件 | 200 |
| 20 | 反光马甲（蓝） | 均码 材质：120g 精编布 反光条：高亮 | 件 | 50 |
| 21 | 反光马甲(红) | 均码 材质：120g 精编布 反光条：高亮 | 件 | 20 |
| 22 | 安全带 | 五点式，2000双 大钩(新国标) 丙纶（聚丙烯纤维）、尼龙、金属扣件 | 根 | 30 |
| 23 | 安全袖章 | L400\*W130帆布材质 | 个 | 30 |
| 24 | 对讲机 | 手持式无线对讲机，两只装，工程塑料外壳，含主机、电池、天线、座充，通话保密等功能 | 个 | 20 |
| 25 | 护目镜 | 170mm\*85mm，高透光材料，聚 碳酸酯材料，具备防刮擦、防 冲击、防风沙、防尘、防飞溅 功能 | 个 | 20 |
| 26 | 焊接用眼防护具 | 防护等级DIN16,灰尘挡流板面 罩PP材质，头箍可调节 | 副 | 20 |
| 27 | 黄色频闪灯 | L460\*W130\*H420 LED灯珠Φ400mm：150 颗（黄闪)70颗(慢字）可视距离>1200米 控制器光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁 工作时间太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电200H | 个 | 50 |
| 28 | 警示爆闪灯 | L470\*W170\*H90 材质ABS，6V/4.5A免维护锂电池，9V/5w多晶硅太阳能板，单灯板20颗高亮红/蓝灯珠，带光控模式，可设置白天是否亮灯 | 套 | 30 |
| 29 | 手持式灯具（可充式） | 充电强光款 高亮远射、多档调光、合金铝材外壳、防水防尘 | 个 | 50 |
| 30 | 移动发电机 | 6.5KW手启动汽油版 | 台 | 2 |
| 31 | 指挥棒 | L400，Φ37 高透光性聚碳酸酯、PC，超高亮防雾LED， 可订做LED灯珠颜色 电子哨音：>120DB | 个 | 50 |
| 32 | 锥桶套 | H900，印湖北交投长江路桥 | 个 | 500 |
| 33 | 交通锥(PVC) | 90CM橡胶路锥 9斤 PVC材质、晶彩格反光膜（含印字）、橡塑底座 | 个 | 500 |
| 34 | 围挡式水马 | W920\*H1800 4.5kg | 个 | 800 |
| 35 | 彩钢板围挡 | L6350\*H2500 钢结构主立柱：60\*60\*1.5mm镀锌方管+0.8mm镀锌板折弯焊接烤漆 中间立柱：80\*80\*1.5mm镀锌方管焊接烤漆 围挡板：0.4mm镀锌彩钢板折 | m | 200 |
| 36 | 反光贴 | 50米/卷，国际红白相间（4级） | 卷 | 100 |
| 37 | 反光膜 | 1300\*250mm\*2，1300\*80mm\*2印湖北交投长江路桥 | 套 | 650 |
| 38 | 横幅 | 丝印标语 | 米 | 300 |
| 39 | 路口减速牌 | 圆牌Φ1200mm Φ76\*3.0mm镀锌圆管+8#槽钢底座+2.0mm铝板+超强级反光膜 | 块 | 30 |
| 40 | 安全警示 标志牌 | L2000\*W600,1mm厚铝板覆户外高清喷绘，1.2mm厚30mm\*30mm镀锌方管 | 块 | 30 |
| 41 | 临边警示牌 | L600\*W400，框架：30\*30\*1.2mm镀锌管 版面：1mm厚铝板覆户外高精车贴 | 块 | 30 |
| 42 | 限速牌 | 圆牌Φ1200mm Φ76\*3.0mm镀锌圆管+8#槽钢底座+2.0mm铝板+超强级反光膜 | 块 | 30 |
| 43 | 一字一牌 | L2000\*H2000，1mm厚铝板覆户外高精喷绘， 1.2mm厚40mm\*40mm镀锌方管 | 平方米 | 50 |
| 44 | 施工牌(导向牌) | 整体尺寸L1800\*H1650,牌面尺寸L1800\*H600 40\*40\*1.5mm镀锌方管+8#槽钢地脚+0.8mm镀锌板+超强级反光膜 | 套 | 30 |
| 45 | 标志提示牌 | 牌面(双面)尺寸W800\*H1200 Φ76\*1.5mm镀锌圆管 +20\*20\*1.0mm镀锌钢管骨架 +0.6mm镀锌板+工程级反光膜UV喷印 | 块 | 30 |
| 46 | 施工牌 | △1300+1200\*400mm Φ76\*1.5mm镀锌圆管+8#槽钢底座 +2.0mm铝板+超强级反光膜 | 套 | 30 |

附件2

**附录1 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 资质要求 |
| 第1、2合同包 | 供应商可为生产厂家或经销商，须同时具备：  具备独立的法人资格，具有有效的营业执照。 |

注：1、供应商应提供营业执照及资格要求的其他证明材料扫描件。

2、对于法人发生重组或变更的供应商，应提供法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的营业执照、相关证书的变更记录扫描件。

**附录2 资格审查条件（财务最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 财务要求 |
| 第1合同包 | 方式一：  近三年每年的营业收入不少于300万元，近三年平均净资产不少于60万元。  方式二：  由银行出具（须有银行盖章）申请日前3个月内（2025 年3月、 2025年 4月、 2025 年5月）的单位账户流水证明，3个月月末账户余额平均值不少于20万元  上述两种方式满足其中一种即可。 |
| 第2合同包 | 方式一：  近三年每年的营业收入不少于100万元，近三年平均净资产不少于20万元。  方式二：  由银行出具（须有银行盖章）申请日前3个月内（2025 年3月、 2025年 4月、 2025 年5月）的单位账户流水证明，3个月月末账户余额平均值不少于2万元  上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用方式一应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，其所附资料只需证明其能满足财务最低要求即可。公司成立时间不足三年的提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

2.采用方式二应附银行出具（须银行盖章）申请日前3个月内的单位账户流水证明。

**附录3 资格审查条件（业绩最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 业绩要求 |
| 第1、2合同包 | 近3年承担过一个工程材料的供货业绩。 |

注：供应商应提供近3年（以签订合同时间为准）来承担的类似业绩的合同协议书。合同协议书应含有：甲、乙方单位名称，供应材料品类，甲、乙方签字盖章等内容。如果合同不能反映上述要求的业绩内容，可由甲方出具有效证明。如无合同协议书或合同协议书及甲方证明不能反映上述要求的业绩内容，采购人在对供应商进行业绩审查时将不考虑该业绩。

**附录4 资格审查条件(信誉最低要求)**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 信誉要求 |
| 第1、2合同包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：  1、处于被责令停业、接管或清算、破产状态；  2、存在下列不良状况或不良信用记录：  （1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；  （2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；  （3）供应商或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；  （4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；  （5）上一年度信用评价被交投集团公司或建设集团评为D级且在处罚期内的供应商；  （6）近三年度被列入交投集团公司或建设集团“不良行为记录名单”且在处罚期内的供应商。 |

注：1.对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图。