**2.项目概况与采购范围**

2.1 项目概况

S311郭场至窑湾改扩建工程第一期工程施工段落起讫里程为K8+200～K12+448、K12+968～K16+000，路线全长7.28km，其中新建5.68km、改扩建1.6km，采用双向四车道一级公路标准建设，路基宽度24.5m，设计车速80km/h；城镇段路基宽度19.5m，设计车速60km/h。

S342项目起于当阳市河溶镇，接253省道，沿S342老路向东，经李家贩、徐家湾至高店子村进入当阳市与沙洋县交界处董家岗村，路线全长7.633km,设桥梁26.04m/1座，涵洞26道，按双向两车道二级公路标准建设，路基宽度8.5m，设计车速60km/h。

2.2 采购范围

本次采购共划分 1 个合同包，具体采购范围如下： 龙门架96m,八牌一图18套，宣传栏20套，宣传围挡画300㎡，市政围挡400m,洗车平台1个，交通锥1000个，交通柱（PVC）750个,滚塑水马1000个，防撞桶800个，格栅式围栏200套，网片式围栏200套，分配电箱25个，开关箱50个，安全帽625顶，反光马甲400件，各类防护服550件，灭火器210罐，各类安全标识标牌600个，各类公示、宣传、制度、指引标识牌若干等。

2.3 供货起始时间： 2025年7月 ，具体以采购人通知为准。

2.4 供货地点： 湖北省宜昌市当阳市河溶镇前进村村民委员会，具体供货地点以采购人通知为准 。

2.5 质量标准： 执行材料标准及《湖北交投建设集团有限公司安全防护标准化图册》的相关要求，具体以采购人需求为准。

附件1

**附录1 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 资质要求 |
| 第1合同包 | 1、供应商若为生产厂家，须同时具备：（1）具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；（2）有效的《安全生产许可证》。2、供应商若为经销商，须同时具备：（1）具备独立的法人资格，具有有效的营业执照。 |

注：1、供应商应提供营业执照及资格要求的其他证明材料扫描件。

2、对于法人发生重组或变更的供应商，应提供法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的营业执照、相关证书的变更记录扫描件。

**附录2 资格审查条件（财务最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 财务要求 |
| 第1合同包 | 方式一：近三年每年的营业收入不少于 200 万元，近三年平均净资产不少于 40万元。方式二：由银行出具**（须有银行盖章）**申请日前3个月内（ 2025 年 4 月、 2025年 5 月、 2025 年 6 月）的单位账户流水证明，3个月月末账户余额平均值不少于 6 万元。上述两种方式满足其中一种即可。 |

注：1.采用方式一应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，其所附资料只需证明其能满足财务最低要求即可。公司成立时间不足三年的提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

2.采用方式二应附银行出具（须银行盖章）申请日前3个月内的单位账户流水证明。

**附录3 资格审查条件（业绩最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 业绩要求 |
| 第1合同包 | 近5年承担过1个交通安全材料供应业绩。 |

注：供应商应提供近5年（以签订合同时间为准）来承担的类似业绩的合同协议书。合同协议书应含有：甲、乙方单位名称，供应材料品类，甲、乙方签字盖章等内容。如果合同不能反映上述要求的业绩内容，可由甲方出具有效证明。如无合同协议书或合同协议书及甲方证明不能反映上述要求的业绩内容，采购人在对供应商进行业绩审查时将不考虑该业绩。

**附录4 资格审查条件(信誉最低要求)**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 信誉要求 |
| 第1合同包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：1、处于被责令停业、接管或清算、破产状态；2、存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）供应商或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；（5）上一年度信用评价被交投集团公司或建设集团评为D级且在处罚期内的供应商；（6）近三年度被列入交投集团公司或建设集团“不良行为记录名单”且在处罚期内的供应商。 |

注：对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图（网站截图需带日期及截图时间）。